|  |
| --- |
| **Termékismertető adatlap** |
| **Gyártó** | **Ariston** |
| **Modellazonosító** | **Clas One Net 24 EU** |
| Cikkszám |  | **3301116** |
| Energiaosztály |  | A |
| Használati melegvíz termelés energiaosztálya |  | A |
| Fogyasztási profil |  | XL |
| Max/min fűtő teljesítmény (80°C-60°C) Pn | kW | 22,0/3,7 |
| Max/min fűtő teljesítmény (50°C-30°C) Pn | kW | 24,4/4,1 |
| Használati melegvíz termelés Max/min fűtő teljesítmény Pn | kW | 24,9/3,5 |
| Égés hatásfok (égéstermék) | % | 98 |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (30/50°C) | % | 107,3/96,7 |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (60/80°C)  | % | 97,5/87,8 |
| 30%-os hatásfok (30°C) | % | 109,8/98,9 |
| Fűtési rendszer max/min hőmérséklete magas hőm. körön | °C | 82/35 |
| Használati melegvíz max/min hőmérséklet | °C | 60/36 |
| Zajszint | dB | 49 |
| Melegvíz mennyiség ΔT =25°C | l/min | 14,5 |
| Melegvíz mennyiség ΔT =35°C | l/min | 10,4 |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230/50 |
| Elektromos teljesítmény | W | 104 |
| Elektromos részek védelmi osztálya | IP | X5D |
| Méretek (Magasság/Szélesség/Mélység) | mm | 745 x 400 x 315 |
| Súly | kg | 29,7 |