|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termékismertető adatlap** | | | | |
| **Gyártó** | | **Ariston** | | |
| **Modellazonosító** | | **Clas One Net 24 EU** | | |
| Cikkszám | |  | | **3301116** |
| Energiaosztály | |  | | A |
| Használati melegvíz termelés energiaosztálya | |  | | A |
| Fogyasztási profil | |  | | XL |
| Max/min fűtő teljesítmény (80°C-60°C) Pn | | kW | | 22,0/3,7 |
| Max/min fűtő teljesítmény (50°C-30°C) Pn | | kW | | 24,4/4,1 |
| Használati melegvíz termelés Max/min fűtő teljesítmény Pn | | kW | | 24,9/3,5 |
| Égés hatásfok (égéstermék) | | % | | 98 |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (30/50°C) | | % | | 107,3/96,7 |
| Névleges teljesítmény hatásfoka (60/80°C) | | % | | 97,5/87,8 |
| 30%-os hatásfok (30°C) | | % | | 109,8/98,9 |
| Fűtési rendszer max/min hőmérséklete magas hőm. körön | | °C | | 82/35 |
| Használati melegvíz max/min hőmérséklet | | °C | | 60/36 |
| Zajszint | | dB | | 49 |
| Melegvíz mennyiség ΔT =25°C | | l/min | | 14,5 |
| Melegvíz mennyiség ΔT =35°C | | l/min | | 10,4 |
| Elektromos csatlakozás | | V/Hz | | 230/50 |
| Elektromos teljesítmény | | W | | 104 |
| Elektromos részek védelmi osztálya | | IP | | X5D |
| Méretek (Magasság/Szélesség/Mélység) | | mm | | 745 x 400 x 315 |
| Súly | | kg | | 29,7 |