|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | a beszállító neve vagy védjegye: |  | **Ariston** |
| b) | a beszállító által megadott modellazonosító: |  | **Velis Tech Wifi 100 EU** |
| c) | a névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő megfelelő  betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve: |  | M |
| d) | az adott modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1.  pontjának megfelelően, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett: |  | B |
| e) | a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3.  pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati  viszonyok mellett: | ηwh | 40 % |
| f) | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan  kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának  megfelelően kiszámított értéke, napenergiával működő vízmelegítők és  hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett: | AEC | 1296 kWh |
| g) | adott esetben olyan egyéb terhelési profilok, amelyek esetében a vízmelegítő használatra alkalmas, valamint a vonatkozó vízmelegítési hatásfok és éves villamosenergia-fogyasztás az e) és f) pontnak megfelelően: |  | - |
| h) | vízmelegítő termosztátjának hőmérséklet-beállításai a beszállító által  forgalomba hozott formában: |  | 60°C |
| i) | az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi  egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan): | LWA  (beltér) | 15 db |
| j) | adott esetben annak feltüntetése, hogy a vízmelegítő kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas: |  | - |
| k) | a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor  végrehajtandó külön óvintézkedések: |  | A szereléssel, telepítéssel és karbantartással kapcsolatos óvintézkedéseket a kezelési és telepítési utasítások tartalmazzák.  Olvassa el és kövesse a kezelési és telepítési utasítást! |
| l) | amennyiben a smart közölt értéke 1, annak feltüntetése, hogy a vízmelegítési hatásfokra, és adott esetben az éves villamosenergia- vagy  tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok kizárólag aktív intelligens vezérlési beállítások esetén érvényesek: |  | - |

**Termékismertető adatlap**

(812/2013/EU IV. melléklete szerint)